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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
1.1. Productidentificatie 
	Handelsnaam 
	: Koolstofdioxide (vast) - Droogijs 

	VIB nr 
	: EIGA018C 

	Chemische omschrijving 
	: Koolstofdioxide (vast) 

	 
		CAS-Nr 	: 124-38-9 

	 
		EG-Nr 	: 204-696-9 

	 
 
		EU Identificatie-	: --- 
Nr 

	REACH registratienr. 
 
	: Vermeld in Annex IV/V REACH, vrijgesteld van registratie. 

	Chemische formule 
	: CO2 


1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
Relevant geïdentificeerd gebruik. 	: Industrieel en professioneel gebruik. Voer een risicoanalyse uit voor gebruik. 
Koeling (voedings additief E290). 
Stralen. 
Metaal koeling. 
Contacteer leverancier voor meer gebruiksinformatie. 
Gebruik door de consument. 
Ontraden gebruik. 	: In drank voor het mist effect, vanwege het risico van inslikken. 
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
	Bedrijfsidentificatie 
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
	: Janox BV
   Roggestraat 12
   8972 Krombeke
   +32(0)57 30 98 40
    info@janox.be 

	Telefoonnummer voor noodgevallen 
	: Tel : +32 2 272 41 34 


RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
2.1. Indeling van de stof of het mengsel 
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Niet gereglementeerd. 
2.2. Etiketteringselementen 
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
	Veiligheidsaanbevelingen (CLP) 
	  

	- Opslag 
2.3. Andere gevaren 
	: P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. 

	 
	 Diepgekoelde vaste stof, kan bij contact bevriezingsverschijnselen veroorzaken. 
Hoge concentraties CO2 kunnen de bloedsomloop nadelig beïnvloeden, zelfs bij normale niveaus van zuurstof concentratie. wat kan leiden tot bewusteloosheid en dood.  
Symptomen zijn hoofdpijn, misselijkheid en braken. 


RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
3.1. Stoffen 	  
 
	Naam 
	Productidentificatie 
	% 
	Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

	Koolstofdioxide (vast) 
	CAS-Nr: 124-38-9 
EG-Nr: 204-696-9 
EU Identificatie-Nr: --- REACH registratienr.: *1 
	100 
	Niet ingedeeld 


 
Bevat geen componenten die de classificatie van het product beïnvloeden. 
*1: Vermeld in Annex IV/V REACH, vrijgesteld van registratie. 
*3: Registratie niet vereist : stof wordt geproduceerd of geïmporteerd < 1t/y. 
 
3.2. Mengsels 	 Niet van toepassing 
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
	- Inademing 
	: Nadelige effecten worden niet verwacht van dit product. 

	- Contact met de huid 
	: Bij bevriezing minimaal 15 minuten met water spoelen. Breng een steriel verband aan. Behandel als brandwonden. Zorg voor medische hulp. 

	- Oogcontact 
	: Spoel de ogen onmiddellijk en grondig met water gedurende minimaal 15 minuten. 

	- Inslikken 
	: Onmiddellijk een arts raadplegen. 


4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
 	 Lage concentraties koolstofdioxide leiden tot hoofdpijn en een versnelde ademhaling. 
Zie rubriek 11. 
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
 	 Geen. 
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
5.1. Blusmiddelen 
· Geschikte blusmiddelen 	: Watersproeier of nevel. 
Niet van toepassing. 
Het produkt is niet brandbaar, gebruikt brandbeheersingsmaatregelen die geschikt zijn voor de omliggende brand. 
· Ongeschikte blusmiddelen 	: Niet van toepassing. 
Gebruik voor het blussen geen waterstraal. 
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Specifieke risico's 	: Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen. 
Gevaarlijke verbrandingsproducten 	: Geen. 
5.3. Advies voor brandweerlieden 
Specifieke methoden 	: Coördineer brand maatregelen naar aangrenzende branden. Blootstelling aan brand of 
stralingswarmte kan de drukhouder doen scheuren.  De bedreigde drukhouders koel houden met waterstraal vanaf een veilige positie. Verontreinigd bluswater niet wegleiden in afvoer. 
Indien mogelijk, stop de productstroom. 
Watersproeier of nevel gebruiken indien mogelijk, voor het neerslaan van rook. 
Verwijder containers uit de buurt van de vuurhaard, indien dit kan worden gedaan zonder risico. 
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 
Voor andere personen dan de hulpdiensten 	: Handel naar het plaatselijk rampenplan. 
Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn. 
Boven de wind blijven. 
Zie sectie 8 van het VIB voor meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Voor de hulpdiensten 	: Zie sectie 5.3 van het VIB voor meer informatie. 
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
	 
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
	 De ruimte ventileren. 

	 
	 Zie ook rubrieken 8 en 13. 


RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
	Veilig gebruik van het product. 
	: Voor meer informatie over veilig gebruik, zich wenden tot EIGA Doc.150 “Code of practice Dry Ice” downloadbaar op  http://www.eiga.eu. Contacteer leverancier. De omgang met de stof moet gebeuren in goede industriële hygiëne en veiligheidsprocedures. 
Enkel ervaren en goed opgeleide mensen zouden gassen moeten hanteren. 
Overweeg drukontlastingsapparatuur in gasinstallatie. 
Verzeker dat het complete gassysteem is (of regelmatig wordt) gecontroleerd  op lekken voor gebruik. 
Niet roken tijdens het gebruik of het hanteren van het product. 
Gebruik alleen degelijk gespecificeerde apparatuur die geschikt is voor dit product en de heersende druk en temperatuur. Raadpleeg uw leverancier in geval van twijfel. 
Vermijd terugstroom van water, zuren of basen. 
Gas niet inademen. 
Product vrijgeving naar atmosfeer vermijden. 

	Veilig gebruik van de gashouder. 
	: Raadpleeg de handleiding van de houder dewelke door de leverancier wordt voorzien. 
Voorkom terugstroming in de houder. 
Bescherm houder van mechanische beschadiging. Niet slepen, niet rollen, niet schuiven, niet laten vallen. 
Gebruik voor het verplaatsen van een gasfles, zelfs voor korte afstanden, steeds een (steek)kar die geschikt is voor het transport van gasflessen. 
Kraanbeschermende kappen niet verwijderen alvorens de houder beveiligd is aan een muur, werkplaats of fleshouder en klaar is voor gebruik. 
Indien de gebruiker enige moeilijkheden ervaart bij het bedienen van het ventiel, onderbreek het gebruik en neem contact op met leverancier. 
Herstel houderkranen of veiligheidsdrukontlastings materiaal nooit zelf . 
Beschadigde cilinderventielen moeten onmiddellijk aan de leverancier meegedeeld worden. 
De houderventielen proper en vrij houden van verontreiniging, in het bijzonder olie en water. Plaats plug of stop en houderkap, waar beschikbaar, zo snel mogelijk nadat de houder is ontkoppeld van apparatuur. 
De houderkraan sluiten na elk gebruik en indien leeg, zelfs als deze nog aangesloten is. 
Probeer niet om het  gas van een houder naar een andere houder over te vullen. 
Gebruik nooit een vlam of elektrische verwarming om de druk in de houder te verhogen. 
Identificatiestickers voorzien door de leverancier niet verwijderen of beschadigen. 
Binnendringen van vocht in de houder moet worden voorkomen. 
Open de afsluiter langzaam om een drukschok te vermijden. 


7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
	 
7.3. Specifiek eindgebruik 
	 Neem alle verordeningen en lokale voorschriften betreffende stockage in acht. 
Houder niet bewaren in omstandigheden die corrosie bevorderen. 
Beschermingsplug van kraan of kap zou geplaatst moeten worden. 
Houder verticaal opslaan en tegen omvallen beveiligen. 
Opgeslagen houders moeten regelmatig gecontroleerd worden op lekken en algemene conditie. 
Bewaar de houder beneden 50°C in een goed geventileerde ruimte. Bewaar houders in een locatie vrij van brandgevaar en weg van hitte- en ontstekingsbronnen. 
Verwijderd houden van brandbare stoffen. 

	 
	 Geen. 


RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
8.1. Controleparameters 
	Koolstofdioxide (vast) (124-38-9) 
	

	EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 
	

	Lokale naam 
	Carbon dioxide 

	IOEL TWA 
	9000 mg/m³ 

	IOEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	Referentie Wetgeving 
	COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC 

	Albanië - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Dioksid karboni 

	OEL TWA 
	9000 mg/m³ 

	OEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	Referentie Wetgeving 
	VENDIM Nr. 522, datë 6.8.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR 
MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA 
RISQET E LIDHURA ME AGJENTËT KIMIKË NË PUNË” 

	België - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Carbone (dioxyde de) # Koolstofdioxide 

	OEL TWA 
	9131 mg/m³ 

	OEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	OEL STEL 
	54784 mg/m³ 

	OEL STEL [ppm] 
	30000 ppm 

	Bijkomende indeling 
	A: la mention “A” signifie que l’agent libère un gaz ou une vapeur qui n’ont en eux-mêmes aucun effet physiologique mais peuvent diminuer le taux d’oxygène dans l’air. Lorsque le taux d’oxygène descend en dessous de 1718 % (vol/vol) le manque d’oxygène provoque des suffocations qu’aucun symptôme préalable n’annonce. # A: de vermelding “A” betekent dat dit agens gas of damp vrijgeeft dat of die op zich geen fysiologische werking heeft, maar het zuurstofgehalte in de lucht verlaagt. Wanneer het zuurstofgehalte daalt onder de 17-18 % (vol/vol), veroorzaakt het zuurstoftekort verstikking, die zich manifesteert zonder dat er een waarschuwing aan voorafgaat. 



	Referentie Wetgeving 
	Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020 

	Bulgarije - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Въглероден диоксид 

	OEL TWA 
	9000 mg/m³ 

	OEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	Aantekeningen 
	• (Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност) 

	Referentie Wetgeving 
	Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. 
бр.5 от 17 Януари 2020 г.) 

	Kroatië - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Ugljikov dioksid 

	GVI (OEL TWA) [1] 
	9000 mg/m³ 

	GVI (OEL TWA) [2] 
	5000 ppm 

	Naznake (HR) 
	Direktiva: 2006/15/EZ 

	Referentie Wetgeving 
	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima 
(NN 91/2018) 

	Cyprus - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Διοξείδιο του άνθρακα 

	OEL TWA 
	9000 mg/m³ 

	OEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	Referentie Wetgeving 
	Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 295/2007) 

	Tsjechische Republiek - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Oxid uhličitý 

	PEL (OEL TWA) 
	9000 mg/m³ 

	PEL (OEL TWA) [ppm] 
	4923 ppm 

	NPK-P (OEL C) 
	45000 mg/m³ 

	NPK-P (OEL C) [ppm] 
	24615 ppm 

	Referentie Wetgeving 
	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 41/2020 Sb.) 

	Denemarken - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Carbondioxid (Kuldioxid; Kulsyre) 

	OEL TWA [1] 
	9000 mg/m³ 

	OEL TWA [2] 
	5000 ppm 

	Anmærkninger (DK) 
	E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi) 

	Referentie Wetgeving 
	BEK nr 1458 af 13/12/2019 

	Estland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Süsinikdioksiid 

	OEL TWA 
	9000 mg/m³ 



	OEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	Opmerking (ET) 
	8 (Süsinikdioksiid on õhu saastatuse indikaatoriks töökohtadel, kus õhk saastub töötajate suure füüsilise aktiivsuse tõttu) 

	Referentie Wetgeving 
	Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 17.10.2019, 2); 
Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2019. a määruse nr 84 

	Finland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Hiilidioksidi 

	HTP (OEL TWA) [1] 
	9100 mg/m³ 

	HTP (OEL TWA) [2] 
	5000 ppm 

	Referentie Wetgeving 
	HTP-ARVOT 2018 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

	Frankrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Carbone (dioxyde de) 

	VME (OEL TWA) 
	9000 mg/m³ 

	VME (OEL TWA) [ppm] 
	5000 ppm 

	Nota (FR) 
	Valeurs règlementaires indicatives 

	Referentie Wetgeving 
	Arrêté du 30 juin 2004 modifié (réf.: INRS ED 984, 2016) 

	Duitsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten (TRGS 900) 
	

	Lokale naam 
	Kohlenstoffdioxid 

	AGW (OEL TWA) [1] 
	9100 mg/m³ 

	AGW (OEL TWA) [2] 
	5000 ppm 

	Begrenzende factor maximumblootstelling 
	2(II) 

	Opmerking 
	DFG;EU 

	Referentie Wetgeving 
	TRGS900 

	Gibraltar - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Name of agent 
	Carbon dioxide 

	OEL TWA 
	9000 mg/m³ 

	OEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	Referentie Wetgeving 
	Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN. 
2018/181) 

	Griekenland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Διοξείδιο του άνθρακα 

	OEL TWA 
	9000 mg/m³ 

	OEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	OEL STEL 
	54000 mg/m³ 

	Referentie Wetgeving 
	Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 

	Hongarije - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	SZÉN-DIOXID 



	AK (OEL TWA) 
	9000 mg/m³ 

	Megjegyzések (HU) 
	EU2 (2006/15/EK irányelvben közölt érték); N (Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok) 

	Referentie Wetgeving 
	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről 

	Ierland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Carbon dioxide 

	OEL TWA [1] 
	9000 mg/m³ 

	OEL TWA [2] 
	5000 ppm 

	Notes (IE) 
	IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Values) 

	Referentie Wetgeving 
	Chemical Agents Code of Practice 2020 

	Italië - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Anidride carbonica 

	OEL TWA 
	9000 mg/m³ 

	OEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	Referentie Wetgeving 
	Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

	Letland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Oglekļa dioksīds 

	OEL TWA 
	9000 mg/m³ 

	OEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	Referentie Wetgeving 
	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi 
Ministru kabineta 2011. gada 1. februārī noteikumiem Nr. 92) 

	Litouwen - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Anglies dioksidas 

	IPRV (OEL TWA) 
	9000 mg/m³ 

	IPRV (OEL TWA) [ppm] 
	5000 ppm 

	Opmerking (LT) 
	Anglies dioksidas dažnai laikomas kaip indikatorius darbo patalpose, kuriose oro teršalai susidaro dėl žmonių buvimo jose. 

	Referentie Wetgeving 
	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-
12) 

	Luxemburg - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Dioxyde de carbone 

	OEL TWA 
	9000 mg/m³ 

	OEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	Referentie Wetgeving 
	Mémorial A Nº 684 de 2018 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 

	Malta - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Carbon dioxide 

	OEL TWA 
	9000 mg/m³ 



	OEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	Referentie Wetgeving 
	S.L.424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N.57 of 2018) 

	Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Kooldioxide 

	MAC-TGG (OEL TWA) 
	9000 mg/m³ 

	Referentie Wetgeving 
	Arbeidsomstandighedenregeling 2020 

	Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Ditlenek węgla 

	NDS (OEL TWA) 
	9000 mg/m³ 

	NDSCh (OEL STEL) 
	27000 mg/m³ 

	Referentie Wetgeving 
	Dz. U. 2018 poz. 1286 

	Portugal - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Dióxido de carbono 

	OEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	OEL STEL [ppm] 
	30000 ppm 

	Referentie Wetgeving 
	Norma Portuguesa NP 1796:2014 

	Roemenië - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Dioxid de carbon 

	OEL TWA 
	9000 mg/m³ 

	OEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	Referentie Wetgeving 
	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 157/2020) 

	Servië - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	угљен-диоксид 

	OEL TWA 
	9000 mg/m³ 

	OEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	Aantekeningen 
	ЕU** – напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изложености према Директиви 
2006/15/ЕЗ (друга листа) 

	Referentie Wetgeving 
	ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама (,,Службени гласник РС”, бр. 106/09 и 
117/17) 

	Slowakije - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Oxid uhličitý 

	NPHV (OEL TWA) [1] 
	9000 mg/m³ 

	NPHV (OEL TWA) [2] 
	5000 ppm 

	Referentie Wetgeving 
	Nariadenie vlády č. 33/2018 Z. z. 

	Slovenië - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	ogljikov dioksid 



	OEL TWA 
	9000 mg/m³ 

	OEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	OEL STEL 
	18000 mg/m³ 

	OEL STEL [ppm] 
	10000 ppm 

	Opmerking (SI) 
	EU 

	Referentie Wetgeving 
	Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20.12.2019 

	Spanje - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Dióxido de carbono 

	VLA-ED (OEL TWA) [1] 
	9150 mg/m³ 

	VLA-ED (OEL TWA) [2] 
	5000 ppm 

	Aantekeningen 
	VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo). 

	Referentie Wetgeving 
	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. 
INSHT 

	Zweden - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Koldioxid 

	NGV (OEL TWA) 
	9000 mg/m³ 

	NGV (OEL TWA) [ppm] 
	5000 ppm 

	KTV (OEL STEL) 
	18000 mg/m³ 

	KTV (OEL STEL) [ppm] 
	10000 ppm 

	Anmärkning (SE) 
	V (Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas); 34 (Koldioxid används ofta som indikatorsubstans i arbetslokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom de personer som vistas där) 

	Referentie Wetgeving 
	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) 

	Verenigd Koninkrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Carbon dioxide 

	WEL TWA (OEL TWA) [1] 
	9150 mg/m³ 

	WEL TWA (OEL TWA) [2] 
	5000 ppm 

	WEL STEL (OEL STEL) 
	27400 mg/m³ 

	WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 
	15000 ppm 

	Referentie Wetgeving 
	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

	IJsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Koldíoxíð (koltvísýringur, kolsýra) 

	OEL TWA 
	9000 mg/m³ 

	OEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	Referentie Wetgeving 
	Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 390/2009) 

	Noorwegen - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Karbondioksid 

	Grenseverdi (OEL TWA) [1] 
	9000 mg/m³ 

	Grenseverdi (OEL TWA) [2] 
	5000 ppm 

	Merknader (NO) 
	E: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet. 

	Referentie Wetgeving 
	FOR-2020-04-06-695 

	Zwitserland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Gaz carbonique / Kohlendioxid [Kohlenstoffdioxid] 

	MAK (OEL TWA) [1] 
	9000 mg/m³ 

	MAK (OEL TWA) [2] 
	5000 ppm 

	Kritieke toxiciteit 
	Asphyxie / Asphyxie 

	Opmerking 
	NIOSH 

	Referentie Wetgeving 
	www.suva.ch, 01.01.2020 

	Turkije - Beroepsmatige blootstellingslimieten 
	

	Lokale naam 
	Karbondioksit 

	OEL TWA 
	9000 mg/m³ 

	OEL TWA [ppm] 
	5000 ppm 

	Referentie Wetgeving 
	12 Ağustos 2013 Tarihli ve 28733 Sayılı Resmî Gazete 


 
DNEL (Afgeleide dosis zonder effect) 	: geen beschikbaar. 
 
PNEC (Voorspelde concentratie(s) zonder effect) 	: geen beschikbaar. 
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
8.2.1. Passende technische maatregelen 
	 
8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen. 
	 Technisch afgedichte systemen zouden regelmatig op lekdichtheid getest moeten worden. Verzeker dat blootstelling onder de beroepsmatige blootstellingsgrenzen is. (wanneer bechikbaar). 
Overweeg het gebruik van een systeem van werkvergunningen, vb voor onderhoudswerken. 
CO2 detectoren dienen te worden gebruikt wanneer CO2 kan vrijkomen. 

	 
	 Een veiligheidsbeoordeling zou moeten uitgevoerd en gedocumenteerd worden bij elk werkgebied om de risico's te beoordelen verwant aan het gebruik van het product, en om de geschikte PBM te selecteren behorende bij relevante risico's. De volgende aanbevelingen zouden overwogen moeten worden : 
PBM's, voldaan aan de aanbevolen EN/ISO normen, selecteren. 

	• oog / gezicht bescherming. 
	: Draag veiligheidsbril met zijbescherming. 
Standaard EN 166 - oogbescherming- specificaties. 

	• Huidbescherming 
	 	 

	     - Handbescherming 
	: Draag veiligheids handschoenen. 
Draag werkhandschoenen bij het hanteren van gasflessen. 
Standaard EN 388- Handschoenen tegen mechanische gevaren. 
Standaard EN 511- koude isolerende handschoenen. 
Lederen veiligheidshandschoenen. 

	     - Andere 
	: Draag veiligheidsschoenen tijdens het hanteren van drukhouders. 
Standaard EN ISO 20345 - Persoonlijke beschermingsmiddelen : Veiligheidsschoeisel. 

	• Ademhalingsbescherming 
	: Gasfilters kunnen gebruikt worden als de omgevingsomstandigheden, vb type en concentratie van de contaminanten gekend zijn. 
Gebruik filters en volgelaatsmaskers, waar de blootstellingswaarde voor een korte periode kunnen overschreden worden. Bv. aan - of afkoppelen van gashouders. 
Neem contact op met ademhalingsbescherming leverancier voor de selectie van het geschikte materiaal. 
Gasfilters beschermen niet tegen zuurstof tekort! 
Persluchtmasker  of een druklucht leiding met masker kan gebruikt worden in zuurstof arme atmosfeer. 
Standard EN14387 - gasfilter(s), combinatie filter(s) en standaard EN136, volgelaatsmaskers. 
Standaard EN137 - Onafhankelijke persluchtmaskers. 

	• Thermische gevaren 
8.2.3. Beheersing van milieublootstelling 
	: Geen in aanvulling op de bovenstaande secties. 

	 
	 Verwijs naar lokale regelgeving voor de beperkingen van uitstoot naar de atmosfeer. Zie rubriek 13 voor specifieke afgas behandelingsmethoden. 


RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
	Uiterlijk 
	 	 

	     - Fysische toestand 
	: Gekoeld hard gemaakt gas 

	     - Fysische toestand bij 20°C / 101.3kPa 
	: Gas 

	     - Kleur 
	: Wit. 

	Geur 
	: Geen geur-waarschuwingskenmerken. 

	Geurdrempelwaarde 
	: Geurwaarnemingsdrempel is subjectief en niet geschikt als waarschuwing voor overmatige blootstelling. . 

	pH 
	: Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels. 

	Smeltpunt / Vriespunt 
	: -78,5 °C Bij atmosferische druk zal droogijs sublimeren tot gasvormige carbondioxde. 

	Kookpunt 
	: -56,6 °C 

	Vlampunt 
	: Niet van toepassing. 

	Verdampingssnelheid 
	: Niet van toepassing. 

	Ontvlambaarheid (vast,gas) 
	: Niet brandbaar. 

	Explosiegrenzen 
	: Niet brandbaar. 

	Dampspanning [20°C] 
	: 57,3 bar(a) 

	Dampspanning [50°C] 
	: Niet van toepassing. 

	Dampdichtheid 
	: Niet van toepassing. 

	Relatieve dichtheid, vloeistof  (water=1) 
	: 1,03 

	Relatieve dichtheid, gas  (lucht=1) 
	: 1,52 

	Oplosbaarheid in water 
	: 2000 mg/l 

	Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) 
	: 0,83 

	Zelfontbrandingstemperatuur 
	: Niet brandbaar. 

	Ontledingstemperatuur 
	: Niet van toepassing. 

	Viscositeit 
	: Geen betrouwbare gegevens beschikbaar. 

	Ontploffingseigenschappen 
	: Niet van toepassing. 

	Oxiderende eigenschappen 
9.2. Overige informatie 
	: Niet van toepassing. 

	Moleculair gewicht 
	: 44 g/mol 

	Kritische temperatuur [°C] 
	: 30 °C 

	Overige gegevens 
	: Gas/damp zwaarder dan lucht. Kan ophopen in begrensde ruimten, in het bijzonder in putten, kelders, enz.  


RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
10.1. Reactiviteit 
 	 Geen reactiviteits gevaar anders dan beschreven in onderstaande sub-rubriek. 
10.2. Chemische stabiliteit 
	 
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
	 Stabiel onder normale omstandigheden. 

	 
10.4. Te vermijden omstandigheden 
	 Geen. 

	 
	 Vermijd vocht in installatiesystemen. 


10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
 	 Voor verder informatie betreft compatibiliteit, zie ISO 11114. 
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
 	 Onder normale opslag en gebruikscondities, zouden er geen gevaarlijke 
ontbindingsproducten gevormd worden. 
	 RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

	11.1. Informatie over toxicologische effecten 
Acute toxiciteit 
	: In tegenstelling tot eenvoudige verstikkende gassen, heeft koolstofdioxide de eigenschap om tot de dood te leiden, zelfs met normale zuurstof niveaus (20-21%). Bij 5% CO2 heeft men een synergetische werking vastgesteld die de giftigheid van bepaalde gassen (CO, NO2) kan verhogen. Het is aangetoond dat CO2 de productie van carboxy- en methemoglobine door deze gassen kan verhogen wegens de stimulerende effecten van CO3 op de ademhaling en de bloedsomloop. 
Voor meer informatie, zie 'EIGA Safety Info 24: Carbon Dioxide, Physiological Hazards' op www.eiga.eu. 

	 
ernstig oogletsel/oogirritatie 
	: Geen gekende effecten van dit product. 

	ernstig oogletsel/oogirritatie 
	: Geen gekende effecten van dit product. 

	sensibilisatie van de luchtwegen/de huid 
	: Geen gekende effecten van dit product. 

	Mutageniteit 
	: Geen gekende effecten van dit product. 

	Carcinogeniteit 
	: Geen gekende effecten van dit product. 

	 
Giftig voor de voortplanting : vruchtbaarheid 
	: Geen gekende effecten van dit product. 

	Giftig voor de voortplanting : ongeboren kind 
	: Geen gekende effecten van dit product. 

	 
STOT bij eenmalige blootstelling 
	: Geen gekende effecten van dit product. 

	 
STOT bij herhaalde blootstelling 
	: Geen gekende effecten van dit product. 

	 
gevaar bij inademing 
	: Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels. 

	RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
	


12.1. Toxiciteit 
 
	Evaluatie 
 
 
	: Dit product veroorzaakt geen milieuschade. 

	EC50 48h - Daphnia magna [mg/l] 
	: Geen gegevens beschikbaar. 

	EC50 72h - Algae [mg/l] 
	: Geen gegevens beschikbaar. 

	LC50 96 Uur - Vis [mg/l] 
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
	: Geen gegevens beschikbaar. 

	Evaluatie 
12.3. Bioaccumulatie 
	: Dit product veroorzaakt geen milieuschade. 

	Evaluatie 
	: Dit product veroorzaakt geen milieuschade. 
Geen bio accumulatie verwacht omwille van lage log Kow (log Kow<4). 
Zie rubriek 9. 


12.4. Mobiliteit in de bodem 
	Evaluatie 
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
	: Dit product veroorzaakt geen milieuschade. 

	Evaluatie 
12.6. Andere schadelijke effecten 
	: Niet geclassificeerd als PBT of vPvB. 

	Andere schadelijke effecten 
	: Geen gekende effecten van dit product. 

	Effect op ozonlaag 
	: Geen effect op de ozonlaag. 

	Globale opwarmingsfactor [CO2=1] 
	: 1  

	Effect op de opwarming van de aarde. 
	: Het vrijkomen in grote hoeveelheden kan bijdragen tot het broeikaseffect. Bevat één (of meerdere) broeikasgas(sen). 


RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
 	 	Raadpleeg leverancier indien verdere begeleiding nodig is. 
Het in grote hoeveelheden afblazen in de atmosfeer moet te worden vermeden. 
Niet afblazen in een plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn. 
Verzeker dat de uitstotingsnormen van lokale wetgeving of vergunningen niet zijn overschreden. 
Voor meer informatie over geschikte verwijderingsmethoden, zich wenden tot de EIGA code van de praktijk Doc 30 "Disposal of Gases", downloadbaar op http://www.eiga.eu. 
Zend ongebruikt product in de originele houder terug naar de leverancier. Lijst van gevaarlijke afvalstoffen. (Van  Besluit 	: 16 05 05: Niet onder 16 05 04 vallende gassen in drukhouders. 
2000/532/EC, zoals gewijzigd) 
13.2. Aanvullende informatie 
 	 Externe verwerking en afvoer van afval moeten voldoen aan de toepasselijke lokale en/of 
nationale voorschriften. 
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
14.1. VN-nummer 
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
VN-nr 	: 1845 
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
	Vervoer over de weg/per spoor (ADR/RID) 
	: Niet onderhevig aan ADR, behalve voor sectie 5.5.3. 

	Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR) 
	: Carbon dioxide, solid 

	Vervoer over zee (IMDG) 
14.3. Transportgevarenklasse(n) 
	: CARBON DIOXIDE, SOLID (DRY ICE) 

	Etikettering 
	:  

	Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR) 
	 	 

	Klasse / subklasse 
	: 9 

	Vervoer over zee (IMDG) 
	 	 

	Klasse / subklasse 
	: 9 

	Noodplan (EmS)- Brand 
	: F-C 

	Noodplan (EmS)- Lek 14.4. Verpakkingsgroep 
	: S-V 

	Vervoer over de weg/per spoor (ADR/RID) 
	: Niet van toepassing 

	Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR) 
	: Niet van toepassing 

	Vervoer over zee (IMDG) 
	: Niet van toepassing 


14.5. Milieugevaren 
	Vervoer over de weg/per spoor (ADR/RID) 
	: Geen. 

	Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR) 
	: Geen. 

	Vervoer over zee (IMDG) 
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
	: Geen. 

	Verpakkingsinstructie (s) 
	 	 

	Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR) 
	 	 

	     Passagier - en vrachtvliegtuig 
	: 954. 

	     Enkel vrachtvliegtuig. 
	: 954. 

	Vervoer over zee (IMDG) 
	: P003 

	 
	 	 

	Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport 
	: Vermijd vervoer in wagens waar de laadruimte niet gescheiden is van de bestuurdersruimte. Zorg ervoor dat de bestuurder op de hoogte is van de mogelijke gevaren van de lading en dat hij weet hoe te handelen bij ongeval of noodsituatie. 
Alvorens cilinders te vervoeren : 
· Zorg voor voldoende ventilatie. 
· Zorg dat de houders goed beveiligd zijn. 
· Controleer of de kraan goed gesloten is en niet lekt. 
· Controleer of de blindmoer - of plug (indien aanwezig) degelijk bevestigd is. - Controleer of de kraanbescherming (indien aanwezig) degelijk bevestigd is. 


14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code 
 	 Niet van toepassing. 
RUBRIEK 15: Regelgeving 
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 
EU-voorschriften 
	Gebruiksbeperkingen 
	: Geen. 

	Seveso richtlijn 2012/18/EU (Seveso III) 
Nationale voorschriften 
	: niet aangehaald. 

	Waterbedreigingsklasse (WGK) 
	: nwg - niet waterbedreigend 

	Kenn nr. 
	: 256 

	Referentie Wetgeving 
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 
	: Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften gekend zijn. 

	 
	 Een chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) hoeft niet uitgevoerd te worden voor dit product. 


RUBRIEK 16: Overige informatie 
	Vermelding van wijzigingen 
	: Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met verordening (EU) no 2020/878. 


 

	Afkortingen en acroniemen 
	: ATE - Acute Toxicity Estimate - acute Toxiciteitsschattingen 
CLP - Classification Labelling Pakaging; verordening (EG) No 1272/2008 betreffende classificatie, etikettering en verpakking. 
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Verordening 
(EG) no1907-2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. 
EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  -Europese lijst van bestaande commerciële  stoffen. 
CAS nr - Numerieke identificatie voor chemicaliën PBM - Persoonlijke beschermings middelen. 
LC50 - Lethal concentration - Dodelijke concentratie voor 50% van de geteste populatie. 
RMM - Risk Management Measures - Risico beheersmaatregelen. 
PBT - Persistent, Bioaccumulerend en toxisch. 
vPvB - zPzB - Zeer Persistent en zeer bioaccumulerend. 
STOT- SE : Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure  - Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling. 
CSA - Chemical Safety Assessment - Chemische veiligheidsbeoordeling. 
EN - European Norm - Europese norm 
UN - VN - Verenigde Natie's 
ADR - Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. 
IATA - International Air Transport Association - Internationaal lucht transport associatie. IMDG code - International Maritime Dangerous Goods -  Internationale code voor vervoer van gevaarlijke stoffen over zee. 
RID - Regulatie betreffende internationaal transport van gevaarlijke goederen per spoor. 
WGK - Water Hazard Class - Watergevaren klassen 
STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure  - Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaaldelijke blootstelling. 
UFI : Unieke Formule Identificatie 

	Opleidingsadvies 
	: Geen. 

	Andere gegevens 
 
	: Classificatie in overeenstemming met de procedures en berekeningsmethoden van  verordening (EC) 1972/2008 CLP. 
Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen worden beheerd in EIGA doc 169 : 
"classification and labelling guide", te downloaden op http : //www.Eiga.eu. 

	AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
	: Voordat deze stof in een nieuw proces of experiment mag worden gebruikt, dient een zorgvuldige materiaal-comptabiliteits- en veiligheidsstudie te worden uitgevoerd. De gegevens hier in dit document vermeld worden correct geacht op de moment van de uitgave. 
De uitgever aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook ontstaan door het gebruik van gegevens uit dit blad. 
Einde van document 
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